Onderdelenlijst
Weerstanden:
R1 = 100 k
R2...R6 = 1 k
R7 = 10 k
R8,R9 = 0 Ohm
Condensatoren:
C1,C2 = 100 n
C3 = 100 p
C4 = 100 µ/25 V (Rubycon 25YXF100MEFC6.3X11)
Halfgeleiders:
D1 = BAT85
T1 = BC548
IC1 = PIC12F675-I/P (geprogrammeerd, nr. 130136-41)
IC2 = 78L05
Diversen:
JP1 = 6-pens header
K1...K3 = 3-polige printkroonsteen
Print 130136-1
